**Τεχνικές Προδιαγραφές**

**Ράφια βαρέως τύπου**

* Γαλβανιζέ βάση διαστάσεων 59x61x55 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 59 κιλά με 4 ρόδες και ράφι από ξύλο ΜDF 4 χιλ. Βαρέως τύπου, ασταρωμένες και βαμμένες.
* Γαλβανιζέ βάση διαστάσεων 72x56x75 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 70 κιλά με 4 ρόδες και ράφι από ξύλο ΜDF 4 χιλ. Βαρέως τύπου, ασταρωμένες και βαμμένες.
* Γαλβανιζέ βάση διαστάσεων 95x77x75 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 103 κιλά με 4 ρόδες και ράφι από ξύλο ΜDF 4 χιλ. Βαρέως τύπου, ασταρωμένες και βαμμένες.
* Γαλβανιζέ βάση διαστάσεων 69x84x45 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 59 κιλά με 4 ρόδες και ράφι από ξύλο ΜDF 4 χιλ. Βαρέως τύπου, ασταρωμένες και βαμμένες.
* Γαλβανιζέ βάση με δύο ράφια βαρέως τύπου διαστάσεων 80x80x100 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 175 κιλά με 4 ρόδες και 2 ράφια από ξύλο ΜDF 4 χιλ., ασταρωμένες και βαμμένες.
* Γαλβανιζέ βάση με δύο ράφια βαρέως τύπου διαστάσεων 80x80x100 (ΠxΜxΥ) βάρος έως 175 κιλά με 4 ρόδες και 2 ράφια από ξύλο ΜDF 4 χιλ., ασταρωμένες και βαμμένες.