**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Μύρινα, 07-09-2017**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην **«Προμήθεια και μικροφωνική εγκατάσταση στο κτήριο "Παντελίδειο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου*»****.*

Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΜΜ** | **ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  **/ΜΟΝΤΕΛΟ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |
|
| 1 | ΗΧΕΙΑ | 2 | τεμ. | *προς συμπλήρωση από τον μειοδότη* | Ηχείο 2-way bass reflex 30W, με πιστοποίηση IP-X3 (splashproof) δυνατότητα επιλογής λειτουργίας στα 70/100v ή 8Ω. Συνθετική κατασκευή καμπίνας, δυνατότητα επιτυχίας η επι-προσόψεως (flush-mount) τοποθέτησης (option bracket sp-410 & sp-420) |
| 2 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | 1 | τεμ. | *προς συμπλήρωση από τον μειοδότη* | Τελικός ενισχυτής 2x360W RMS @ 4Ω. Διαθέτει διακόπτη ground - lift, εισόδους RCA, jack (6,3mm), εξόδους speakon, μπόρνες και jack (6,3mm), ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας, προστασία υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης & βραχυκυκλώματος |
| 3 | ΜΙΚΤΗΣ | 1 | τεμ. | *προς συμπλήρωση από τον μειοδότη* | Κονσόλα 8 καναλιών με ενσωματωμένα 16 FX, 4 mic inputs, 8 line inputs, USB, 2 AUX sends, Hi-Z είσοδος, EQ 3 περιοχών, γραφικό EQ stereo 7 περιοχών για tuning mains ή monitors, 100Hz low cut filter, 48V phantom power, 60mm faders, mute switches all channels, FX mute με remote control via footswitch, stereo RCA tape in/out, balanced XLR και/ή balanced/unbalanced 1/4" main outputs |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΑ | 50 | m | 2Χ1,5 mm2 |  |
| 5 | ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ | 2 | τεμ. | ATR 35WC | Μικροσκοπικό πανκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο |
| 6 | ONE BELTPACK SYSTEM | 1 | τεμ. | ATW-11F | Το ATW-11F είναι εξοπλισμένο με ένα διακριτικά σχεδιασμένο body-pack, Παρέχοντας 10Mw RF ισχύ εξόδου, damping switch και μπαταρία με έως και 10 ώρες χρήσης. |
| 7 | ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ | 2 | τεμ. | *προς συμπλήρωση από τον μειοδότη* | Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές με διακόπτη on/off |
| 8 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ | 2 | τεμ. | ΒΑΣΗ | Μαύρη τρίποδη επιδαπέδια βάση για μικρόφωνο, με οριζόντιο βραχίονα. |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 1 | τεμ. | RCA-XLR (1M) |  |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 2 | τεμ. | XLR-XLR (1M) |  |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 2 | τεμ. | XLR-XLR (6M) |  |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1 | τεμ. | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ |  |

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.709,40€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 290,60€. Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την **Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00** επικοινωνώντας με την Τεχνική Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα με τον κ. Μαϊδανό Ιωάννη *(τηλ. επικοινωνίας 22510 36158, 6957943035)* ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: [imaid@aegean.gr](mailto:imaid@aegean.gr)

Συνημμένα:

* Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος