ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΕΡΓΟ : «Συντήρηση – Αναγόμωση – Αντικατάσταση Σκόνης Πυροσβεστήρων** **στα κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο»**

Στην ετήσια συντήρηση των Πυροσβεστήρων στα κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο καταγράφηκαν οι διαφόρων ειδών πυροσβεστήρες ανά κτήριο και περιέχονται στον κατωτέρω Πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΤΗΡΙΑ | **PA6** | **PA12** | **CO2 5kg** | **PO12** | **F16lt Τ.Ε** | **\*** |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ΚΥΔΑΔΕΙΟ | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | **15** | **3** | **5** | **3** | **1** |  |
| ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 9,92 €/τεμ | 12,40 €/τεμ | 6,20 €/τεμ | 11,16 €/τεμ | 24,80 €/τεμ |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 148,80 € | 37,20 € | 31,00 € | 33,48 € | 24,80 € | **222 €** |
| Φ.Π.Α 24% |  |  |  |  |  | **53,28 €** |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** |  |  |  |  |  | **275.28 €** |

**\*** PA6: ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg (έξι κιλών)

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ)

PA12: ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg

(ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ)

CO2 5kg: ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5kg

(ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΣΤΑ RACK)

PO12: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 12kg

(ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ)

F 16lt Τ.Ε.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟ)

Οι εργασίες συντήρησης υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε 10 εργάσιμες ημέρες. Στο τελικό κόστος δεν έχουν υπολογισθεί και μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, αναγόμωσης ή αντικατάστασης σκόνης Πυροσβεστήρων.

Ο συντάξας



Ιωάννης Μαϊδανός

MSc Electrical Engineering & Computer Systems